
附件：
新乐市2026年耕地质量等级变更调查评价项目报价单

	序号
	模块
	服务内容及要求
	报价
	备注

	1.1
	资料收集、整理与评价单元划分
	1、收集第三次全国土壤普查耕地质量评价数据资料成果（含耕地质量等级评价单元图）、第三次全国土壤普查土壤类型图、2024年及2025年度国土变更调查数据成果及新增耕地资料、占用耕地等相关资料，并对数据进行审核及标准化处理。
	     元
	包含本项目涉及该模块全部工作

	
	
	数据审核及标准化处理：收集项目区耕地矢量地块图，并进行数据审核及标准化处理，主要要求如下。
	
	

	
	
	（1）坐标系统：采用2000国家大地坐标系（China Geodetic Coordinate System 2000）；
	
	

	
	
	（2）高程基准：采用“1985国家高程基准”；
	
	

	
	
	（3）投影方式：采用高斯－克吕格投影；
	
	

	
	
	（4）拓扑错误：检查矢量图层是否存在面与面重叠、组合图斑、面自相交、环方向错误等问题。
	
	

	
	
	2、调查单元划分：划分原则应综合考虑行政区划、地形地貌等因素，耕地占补区单个评价按照不高于1000亩原则进行划分。调查单元应包含成果图的完整图斑，不得切分图斑（初步估算我市可划分成20-25个调查单元，具体数量需中标公司核定）。
	
	

	1.2
	实地踏勘与信息调查
	1、调查点位布设：在调查单元内选取1个有代表性地块布设调查点位，并在调查单元内选取5个有代表性地块的随机位置作为采样分样点。
	     元
	初步估算我市可划分成20-25个单元，该处填写总价。

	
	
	2、现场踏勘内容：依据《河北省补充耕地质量鉴定技术规范（试行修订版）》（冀农发[2026]9号）、《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发[2025]3号），针对耕地占补区开展实地踏勘与信息调查，调查指标主要包括地形部位、有效土层厚度、质地构型、水资源保障条件、排水能力、耕层厚度等，并填写耕地质量等级变更调查信息表。
	
	

	1.3
	土壤样品采集
	表层样品采集
	     元
	初步估算我市可划分成20-25个单元，该处填写总价。

	
	
	采集密度：在每个调查单元内选取5个有代表性地块的随机位置作为采样分样点，形成1个混合样，采样避开“三线一堆”（水沟、田埂、田间路、肥堆）。
	
	

	
	
	采样位置：依据确定的调查点位坐标，使用定位仪定位地块采样位置；
	
	

	
	
	采样深度：0-20cm。
	
	

	
	
	采土量：混合后采用“四分法”留取不少于1.5kg土壤样品（鲜样）。
	
	

	
	
	耕层厚度、有效土层厚度：在调查单元内最大图斑靠近中心点位置，通过土钻法获取。
	
	

	
	
	质地构型
	
	

	
	
	采集密度：在每个调查单元内选择面积最大图斑，作为剖面点位。
	
	

	
	
	采样深度：1m；
	
	

	
	
	采集方法：在该调查单元内，选择面积最大图斑靠近中心位置点位，采用土钻法，获取质地构型信息。
	
	

	
	
	土壤容重样品采集
	
	

	
	
	采样数量：每个调查点采集不少于1个土壤容重样品，具体数量以最新规范及工作要求确定。
	
	

	1.4
	土壤样品处理及检测
	样品处理：按NY/T1121.1及相关标准、技术规程的规定执行；
	     元
	初步估算我市可划分成20-25个单元，该处填写总价。

	
	
	检测项目：主要对酸碱度、土壤容重、土壤机械组成、有机质、有效磷、速效钾等指标进行检测，具体检测指标及数量以最新相关规范及工作要求为准。
	
	

	1.5
	耕地占补区耕地质量评价
	依据农业分区标准，确定项目区所属二级农业区；依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕3号）、《河北省补充耕地质量鉴定技术规范（试行修订版)》(冀农发〔2026〕9号)，构建评价指标体系；汇总、整理调查点位调查及土壤样品检测数据，构建属性数据库。
	     元
	包含本项目涉及该模块全部工作

	
	
	综合新增耕地地块图、行政区划图、土壤类型图进行信息综合，形成耕地资源管理单元图。依据确定的项目区评价指标体系，建立耕地质量评价层次分析模型、隶属函数等评价模型；按照工作要求，针对不同指标类型，通过以点带面赋值方法，实现新增耕地评价单元的赋值计算。以“累加法”为基础，计算耕地质量综合指数；依据耕地质量综合指数分级标准，划分项目区新增耕地等级。
	
	

	1.6
	构建县域年度耕地质量等级变更调查评价数据库
	以第三次全国土壤普查耕地质量等级评价矢量数据为基础作为常规利用区，将耕地占补区评价结果矢量数据更新替换，核减占用耕地矢量数据，形成最终县域变更调查评价矢量成果，并按照工作要求，构建县域年度耕地质量等级变更调查评价数据库。
	     元
	包含本项目涉及该模块全部工作

	1.7
	耕地质量等级变更调查评价成果编制
	编制县域年度耕地质量等级变更调查评价成果，包括：
	     元
	包含本项目涉及该模块全部工作

	
	
	数据库成果：评价成果空间文件、耕地属性数据库；
	
	

	
	
	文本成果：县级年度耕地质量等级变更调查评价报告；
	
	

	
	
	图件成果：取土点位图、质量等级图；
	
	

	
	
	表格成果：耕地质量等级及变动表。
	
	

	
	
	对项目验收成果进行汇总，并胶装成册。
	
	

	合计
	     元（大写：            ）


初步估算我市可划分成20-25个调查单元，具体数量需中标公司核定。以上报价包含从服务开始到验收合格的人工、设备、检测等服务费、税费、利润等全部费用以及由于其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用。
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